<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.3">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.3</Version>
  <VersDate>2021-05</VersDate>
  <Date>2026-08-19</Date>
  <Time>16:01:11</Time>
  <ProgSystem>ASBwin 29.0.0.0</ProgSystem>
  <ProgName>Position 29.0.0.4</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>2025041</NamePrj>
  <LblPrj>Bahnstadt Nürtingen | Bepflanzung Bahndamm (Artenschutz)</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <BidCommPerm>Yes</BidCommPerm>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <OWN>
   <Address>
    <Name1>Stadt Nürtingen</Name1>
    <Street></Street>
    <PCode>72622</PCode>
    <City></City>
   </Address>
   <AwardNo>1</AwardNo>
  </OWN>
  <BoQ ID="I_752_1">
   <BoQInfo>
    <Name>1</Name>
    <LblBoQ>Landschaftsbauarbeiten</LblBoQ>
    <Date>2026-08-19</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Titel</LblBoQBkdn>
     <Length>1</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Untertitel</LblBoQBkdn>
     <Length>1</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <LblTime>Minuten</LblTime>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG6</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276 2018-12</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276 2018</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG4</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-1 2008-12</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276-1 2008</CtlgName>
    </Ctlg>
    <Ctlg>
     <CtlgID>idCG1</CtlgID>
     <CtlgType>cost group DIN 276-93</CtlgType>
     <CtlgName>Kostengruppen nach DIN 276-1 1993</CtlgName>
    </Ctlg>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="I_752_31" RNoPart="1">
     <LblTx><span>Vorbereitende Arbeiten</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <Itemlist>
       <Item ID="I_752_41" RNoPart="01">
        <Qty>1.000</Qty>
        <QU>St</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>391</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>391</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten, vorhalten und abräumen.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Baustelle einrichten</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_81" RNoPart="02">
        <Qty>190.000</Qty>
        <QU>m</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>391</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>391</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, mit einseitiger Windsicherung im Untergrund verankert, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_42" RNoPart="03">
        <Qty>2250.000</Qty>
        <QU>m2</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>214</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>214</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baugelände abräumen, von Bauwerksresten, Schutt und Unrat, in zusammenhängender Fläche, anfallende Stoffe trennen und auf der Baustelle lagern.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Baugelände abräumen getrennt lagern</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_40" RNoPart="04">
        <Qty>10.000</Qty>
        <QU>St</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>214</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>214</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <STLBBau>
          <STLBBauCtlg>
           <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
           <VersDate>2026-04</VersDate>
           <WCtg>003</WCtg>
           <Group>527</Group>
          </STLBBauCtlg>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3594</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>60</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>6646</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>61</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3608</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>20</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3609</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>10</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3600</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>20</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3603</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>20</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7758</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>8123</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>4</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3611</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>40</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>17570</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3610</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>10</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3774</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>60</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3602</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>10</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>15</ChVIdent>
          </STLBBauID>
         </STLBBau>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Baum fällen, aus geschlossenen Beständen unter Schonung des umgebenden Baumbestandes, Stammdurchmesser über 10 bis 30 cm, Baumhöhe über 5 bis 10 m, Astwerk und Abfallholz, anfallende Stoffe auf der Baustelle lagern, Geländeneigung steiler als 1:4 bis 1:2, lotrecht gemessene Böschungshöhe 4 m.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Baum fällen Durchm. 10-30cm H 5-10m lagern</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
      </Itemlist>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="I_752_2" RNoPart="2">
     <LblTx><span>Erdarbeiten</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <Itemlist>
       <Remark ID="I_752_33">
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Der vorhandene Bahndamm ist als historischer Erddamm aus Auffüllmaterial unbekannter Zusammensetzung anzusehen. Für das zu bearbeitende Gebiet liegen keine geotechnischen Gutachten zu den Boden- und Grundwasserverhältnissen oder Schadstoffbelastungen vor. Die Oberfläche im Baufeld ist größtenteils mit Gleisschotter bedeckt, dessen Schichtdicke nicht bekannt ist.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Bodeneigenschaften</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Remark>
       <Item ID="I_752_35" RNoPart="01">
        <Qty>128.000</Qty>
        <QU>m3</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>511</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>512</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, fördern und lagern, Förderweg bis 0,2 km, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abtragtiefe bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Boden lösen lagern Abtrag-T 1m</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_4" RNoPart="02">
        <Qty>10.000</Qty>
        <QU>m3</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>511</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>512</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, fördern und profilgerecht einbauen, Förderweg bis 0,2 km, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Unterbau und Untergrund durch Eigenlast der Einbaugeräte nicht höher verdichten als Verdichtungsgrad DPr 0,92, Abtragtiefe bis 1 m, Einbauhöhe bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Boden lösen fördern einbauen 0,2km Abtrag-T 1m Einbau-H 1m</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_9" RNoPart="03">
        <Qty>70.000</Qty>
        <QU>m3</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>573</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>574</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden für Pflanzgrube, 150/150 cm, Tiefe 100 cm, lösen, fördern und profilgerecht einbauen, Sohle 10 cm tief lockern, Förderweg bis 0,2 km, Unterbau und Untergrund durch Eigenlast der Einbaugeräte nicht höher verdichten als Verdichtungsgrad DPr 0,92, Ausführung gemäß Zeichnung.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Pflanzgrube 150/150cm T 100cm lösen fördern einbauen 0,2km</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_7" RNoPart="04">
        <Qty>10.000</Qty>
        <QU>m3</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>511</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>512</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <STLBBau>
          <STLBBauCtlg>
           <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
           <VersDate>2026-04</VersDate>
           <WCtg>002</WCtg>
           <Group>3397</Group>
          </STLBBauCtlg>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3701</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3759</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>90</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3711</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>10</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3632</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>220</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>342</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>4</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3712</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>40</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>21084</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>21085</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>7</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>24500</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3704</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>155</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3341</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>209</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3631</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>70</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>3</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3708</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>104</ChVIdent>
          </STLBBauID>
         </STLBBau>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Boden, liefern, profilgerecht einbauen, für zukünftige Vegetationsflächen, Neigung der Böschung 1:4 bis 1:2, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Unterbau und Untergrund durch Eigenlast der Einbaugeräte nicht höher verdichten als Verdichtungsgrad DPr 0,92, Einbauhöhe bis 1 m, Mengenermittlung nach Auftragprofilen, Ausführung gemäß Zeichnung.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Boden liefern einbauen Vegetationsfläche Neigung 1:4-1:2 GU verdichten</span><br/><span>durch Einbaugeräte Einbau-H 1m</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
      </Itemlist>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="I_752_20" RNoPart="3">
     <LblTx><span>Stützmauer</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <Itemlist>
       <Item ID="I_752_15" RNoPart="01">
        <Qty>172.000</Qty>
        <QU>m2</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>321</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>321</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG1</CtlgID>
         <CtlgCode>321</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <STLBBau>
          <STLBBauCtlg>
           <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
           <VersDate>2021-04</VersDate>
           <WCtg>002</WCtg>
           <Group>611</Group>
          </STLBBauCtlg>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3890</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>15</ChVIdent>
           <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3632</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>120</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3705</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>45</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3341</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>95</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
         </STLBBau>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gründungssohle verdichten, für Streifenfundamente, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Gründungssohle verdichten</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_17" RNoPart="02">
        <Qty>175.000</Qty>
        <QU>m2</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>559</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>549</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, Körnung 0/45, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) RC-1 gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), liefern, als Streifenfundament, profilgerecht einbauen und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Schichtdicke 15 cm, Breite der Sohle über 0,6 bis 0,7 m, Ausführung gemäß Zeichnung.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch als Streifenfundament D 15cm</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_11" RNoPart="03">
        <Qty>52.000</Qty>
        <QU>m</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>543</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>533</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trockenmauer als Stützwand, einhäuptig, Schwergewichtsmauer aus Natursteinblöcken, Steinhöhe 40 bis 45 cm, Steinlänge mind. 1,5-fache Höhe, Mauerwerksdicke an der Krone über 30 bis 40 cm, Höhe 40 bis 45 cm, Ausführung gemäß Zeichnung.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Trockenmauer Stützwand Schwergewichtsmauer H bis 45cm</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_13" RNoPart="04">
        <Qty>120.000</Qty>
        <QU>m</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>543</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>533</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Trockenmauer als Stützwand, einhäuptig, Schwergewichtsmauer aus Natursteinblöcken, Steinhöhe 40 bis 45 cm, Steinlänge mind. 1,5-fache Höhe, Mauerwerksdicke an der Krone über 30 bis 40 cm, Anlauf/Dossierung über 5 bis 10 %, Höhe 80 bis 85 cm, Ausführung gemäß Zeichnung.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Trockenmauer Stützwand Schwergewichtsmauer H bis 85cm</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_21" RNoPart="05">
        <Qty>26.000</Qty>
        <QU>m3</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>311</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>311</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Bauwerk profilgerecht hinterfüllen, einschl. Stoffe verdichten, Einbauhöhe bis 0,8 m, Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, Körnung 0/45, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) RC-1 gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), liefern, Ausführung gemäß Zeichnung.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Bauwerk hinterfüllen verdichten Einbau-H 0,8m Schotter-Splitt-</span><br/><span>Brechsand-Gemisch 0/45 liefern</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
      </Itemlist>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="I_752_18" RNoPart="4">
     <LblTx><span>Vegetationstechnische Arbeiten</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <Itemlist>
       <Item ID="I_752_8" RNoPart="01">
        <Qty>630.000</Qty>
        <QU>m2</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>511</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>511</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 4b DIN 18915 (bindig, kiesig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), in Einzelflächen zwischen Wurzelballen des Gehölzübertrags, Neigung Auftragsfläche 1:4 bis 1:3, Auftragsdicke über 15 bis 20 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Oberboden liefern auftragen BG4b GU in Einzelflächen D 15-20cm</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_30" RNoPart="02">
        <Qty>780.000</Qty>
        <QU>m2</QU>
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Zulage für Oberbodenauftrag in Handarbeit, Lücken zwischen Wurzelballen verpflanzter Sträucher und Vegetationsstücken füllen.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Zulage Handarbeit für Oberbodenauftrag</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_23" RNoPart="03">
        <Qty>66.000</Qty>
        <QU>m3</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>573</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>574</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <STLBBau>
          <STLBBauCtlg>
           <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
           <VersDate>2026-04</VersDate>
           <WCtg>003</WCtg>
           <Group>1169</Group>
          </STLBBauCtlg>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3632</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>355</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3704</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>80</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3709</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>111</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7606</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>11</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7820</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>6</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>8178</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7806</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>18</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7821</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>3</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>8177</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7871</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>10672</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7844</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7870</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>7</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7758</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>25</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>10802</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>3</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>10803</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>9</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>8123</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>3</ChVIdent>
          </STLBBauID>
         </STLBBau>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflanzgrube verfüllen, mit Gemisch aus 60 Vol.-% Oberboden, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), Boden liefern, 30 Vol.-% Sand Körnung 0/2, 10 Vol.-% Rindenhumus, gütegesichert, Pflanzgrube 150/150 cm, Schichtdicke 100 cm, Anteil der nichtgeneigten Fläche 60 %, Neigung der Restfläche 1:4 bis 1:3.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Pflanzgrube verfüllen Gemisch 60% Oberboden BG3b Boden liefern 30%</span><br/><span>Sand Körnung 0/2 10% Humus 150/150cm D 100cm</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
      </Itemlist>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="I_752_19" RNoPart="5">
     <LblTx><span>Pflanzarbeiten</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <Remark ID="I_752_84">
       <Description>
        <CompleteText>
         <DetailTxt>
          <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Pflanzen der Untertitel 'Sträucher' und 'Bäume' sind zu liefern und einzupflanzen.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Das Einpflanzen nach DIN 18916 beinhaltet alle Nebenleistungen und Leistungen, die nach der gewerblichen Verkehrssitte dazugehören, wie sie in der Veröffentlichung der FLL Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. "Besondere Leistungen, Nebenleistungen und gewerbliche Verkehrssitte bei Landschaftsbau-Fachnormen DIN 18915 bis 18920" aufgeführt sind.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Diese sind insbesondere: Pflanzschnitt, Entfernen von beschädigten Pflanzenteilen, Herstellen der Gießmulden für Großgehölze und Solitärpflanzen, Ausheben des Pflanzlochs, dabei Beseitigen von Verfestigungen der Pflanzlochwände und -sohle, </span><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wurzelschnitt ballenloser Pflanzen, bei Containerpflanzen, durchschneiden von Spiral- und Würgewurzeln und Aufreißen des Wurzelfilzes, Öffnen der Verknotungen des Ballenleinens, Lösen des Zugdrahts (außer bei Unterflurverankerung), Entfernen von nicht verrottbaren Containern, Töpfen und Folienbeuteln, Anwässern im Rahmen des Pflanzvorgangs.</span></p></Text>
         </DetailTxt>
         <OutlineText>
          <OutlTxt>
           <TextOutlTxt><span>Einpflanzen nach FLL / Kalkulationshinweise</span></TextOutlTxt>
          </OutlTxt>
         </OutlineText>
        </CompleteText>
       </Description>
      </Remark>
      <BoQCtgy ID="I_752_66" RNoPart="1">
       <LblTx><span>Ansaat</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="I_752_67" RNoPart="01">
          <Qty>105.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>571</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>572</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2026-04</VersDate>
             <WCtg>003</WCtg>
             <Group>1166</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3890</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>28</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7805</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8003</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>18</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6459</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3605</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>98</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3182</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>202</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7806</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>21</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21084</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21085</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7758</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>51</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8123</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Feinplanum für Rasenfläche, zulässige Abweichung von der Ebenheit bei 4 m 10 cm/bei 2 m 8 cm (Kategorie 1) DIN 18917, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen, Bodengruppe 4b DIN 18915 (bindig, kiesig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3, Ausführung gemäß Zeichnung.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Feinplanum Rasenfläche BG4b GU</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_752_68" RNoPart="02">
          <Qty>105.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>574</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>575</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2026-04</VersDate>
             <WCtg>003</WCtg>
             <Group>1262</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7744</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>59</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7952</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7951</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>19</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9562</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7826</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7954</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7955</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7756</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7758</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>8123</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rasen ansäen, Landschaftsrasen, RSM Rasen 7.2.2 Landschaftsrasen - Trockenlagen mit Kräutern, Saatgutmenge 15 g/m2, Neigung der Fläche steiler als 1:4 bis 1:2, Ausführung gemäß Zeichnung.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Rasen ansäen Landschaftsrasen RSM7.2.2 15g/m2</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="I_752_71" RNoPart="2">
       <LblTx><span>Gehölzübertrag</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="I_752_39">
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Gehölzentnahme erfolgt aus dem Bestand in der angrenzenden bewachsenen Böschung, Neigung der Entnahmestelle über 1:4 bis 1:2, Breite Einzelgehölz bis 200 cm, mit Tieflöffel, Löffelinhalt mind. 1000 l, Äste vor Aushub mit Baggerlöffel anlegen, Transportweg innerhalb Baustelle bis 200 m, höhengerecht in vorbereitetes Planum einpflanzen, seitlich mit Oberboden andecken, Aufwuchs und Jungtriebe an der Oberfläche nicht entfernen und nicht abdecken.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Gehölzübertrag</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="I_752_38" RNoPart="01">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>214</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>214</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2026-04</VersDate>
             <WCtg>003</WCtg>
             <Group>1138</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7744</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7749</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7745</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3596</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>61</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7750</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7748</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7768</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6647</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>140</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Strauch herausnehmen, mit Ballen, transportieren und pflanzen, Bewuchsbreite über 100 bis 200 cm, Neigung der Entnahmestelle über 1:4 bis 1:2.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Strauch herausnehmen mB transp. pflanzen B 100-200cm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_752_37" RNoPart="02">
          <Qty>260.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>579</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>519</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2026-04</VersDate>
             <WCtg>003</WCtg>
             <Group>1148</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7744</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>11</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7762</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7745</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7691</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>9</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7777</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7756</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7768</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3631</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>20</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Vegetationsstück verpflanzen, Strauchbestand, flächig abheben, Größe der Einzelstücke über 0,75 bis 1 m2, Dicke 50 cm, in vorbereitetes Planum pflanzen, Aufmaß an der Entnahmestelle.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Vegetationsstück verpflanzen Strauchbestand flächig abheben D 50cm</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_752_28" RNoPart="03">
          <Qty>128.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>573</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>574</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Entnahmestelle von Sträuchern und Vegetationsstücken mit Boden verfüllen, vorhandener Boden auf Baustelle gelagert.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Entnahmestelle verfüllen Boden vorh.</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="I_752_50" RNoPart="3">
       <LblTx><span>Sträucher</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="I_752_51" RNoPart="01">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>573</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>574</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel) Str 2xv C 3, h 80 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Cornus sanguinea Str 2xv C 3 h 80-100cm liefern einpflanzen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_752_53" RNoPart="02">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>573</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>574</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2026-04</VersDate>
             <WCtg>004</WCtg>
             <Group>3915</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13334</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5552</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21258</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>32</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6857</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>124</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6855</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>106</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18358</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18194</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9621</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel) Str 2xv C 3, h 80 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Corylus avellana Str 2xv C 3 h 80-100cm liefern einpflanzen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_752_54" RNoPart="03">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>573</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>574</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2026-04</VersDate>
             <WCtg>004</WCtg>
             <Group>3988</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13334</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3411</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21258</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>32</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6857</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>124</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18358</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18194</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9621</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) Str 2xv C 3, h 80 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Euonymus europaeus Str 2xv C 3 h 80-100cm liefern einpflanzen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_752_52" RNoPart="04">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>573</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>574</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2026-04</VersDate>
             <WCtg>004</WCtg>
             <Group>4101</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13334</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5749</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21258</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>32</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6857</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>114</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18358</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18194</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9621</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster) Str 2xv C 3, h 60 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Ligustrum vulgare Str 2xv C 3 h 60-100cm liefern einpflanzen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_752_55" RNoPart="05">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>573</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>574</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2026-04</VersDate>
             <WCtg>004</WCtg>
             <Group>8116</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13334</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5818</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21258</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>32</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6855</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>106</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6857</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>114</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18358</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18194</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9621</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Prunus spinosa (Gewöhnliche Schlehe) Str 2xv C 3, h 60 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Prunus spinosa Str 2xv C 3 h 60-100cm liefern einpflanzen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_752_57" RNoPart="06">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>573</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>574</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2026-04</VersDate>
             <WCtg>004</WCtg>
             <Group>7800</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13334</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1345</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21258</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>29</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6857</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>114</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9621</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Rosa canina (Hunds-Rose) Str 2xv C, h 60 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Rosa canina Str 2xv C h 60-100cm liefern einpflanzen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_752_56" RNoPart="07">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>573</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>574</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2026-04</VersDate>
             <WCtg>004</WCtg>
             <Group>4272</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13334</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>426</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21258</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>35</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6857</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>114</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9621</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) Str 2xv C 5 h 60 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Sambucus nigra Str 2xv C 5 h 60-100cm liefern einpflanzen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="I_752_49" RNoPart="4">
       <LblTx><span>Bäume</span></LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="I_752_26" RNoPart="01">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>573</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>574</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2026-04</VersDate>
             <WCtg>004</WCtg>
             <Group>3747</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13334</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>4521</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21258</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>82</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6856</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>48</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6855</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>106</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6857</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>179</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18358</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18194</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9621</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Acer campestre (Feld-Ahorn) H 3xv mDb, StU. 18 bis 20 cm, h 350 bis 400 cm, Substrateigenschaft gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2, liefern und einpflanzen Pflanzgrubenbauweise 1 (nicht überbaubar).</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Acer campestre H 3xv mDb StU. 18-20cm h 350-400cm liefern einpflanzen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_752_46" RNoPart="02">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>573</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>574</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2026-04</VersDate>
             <WCtg>004</WCtg>
             <Group>3864</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13334</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>3983</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21258</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>82</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6857</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>179</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6856</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>48</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6855</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>106</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18358</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18194</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9621</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Carpinus betulus (Hainbuche) H 3xv mDb, StU. 18 bis 20 cm, h 350 bis 400 cm, Substrateigenschaft gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2, Pflanzgrubenbauweise 1 (nicht überbaubar), liefern und einpflanzen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Carpinus betulus H 3xv mDb StU. 18-20cm h 350-400cm liefern</span><br/><span>einpflanzen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_752_47" RNoPart="03">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>573</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>574</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2026-04</VersDate>
             <WCtg>004</WCtg>
             <Group>4248</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13334</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1689</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21258</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>85</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6856</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>48</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6855</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>106</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6857</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>178</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18358</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18194</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9621</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Quercus petraea (Trauben-Eiche) H 4xv mDb, StU. 18 bis 20 cm, h 300 bis 350 cm, Substrateigenschaft gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2, Pflanzgrubenbauweise 1 (nicht überbaubar), liefern und einpflanzen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Quercus petraea H 4xv mDb StU. 18-20cm h 300-350cm liefern einpflanzen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_752_48" RNoPart="04">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>573</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>574</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2026-04</VersDate>
             <WCtg>004</WCtg>
             <Group>4248</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>13334</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1688</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>21258</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>82</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6856</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>48</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6855</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>106</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6857</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>178</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18358</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>18194</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>9621</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>7</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Quercus robur (Stiel-Eiche) H 3xv mDb, StU. 18 bis 20 cm, h 300 bis 350 cm, Substrateigenschaft gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2, Pflanzgrubenbauweise 1 (nicht überbaubar), liefern und einpflanzen.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Quercus robur H 3xv mDb StU. 18-20cm h 300-350cm liefern einpflanzen</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_752_27" RNoPart="05">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>573</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>574</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2026-04</VersDate>
             <WCtg>003</WCtg>
             <Group>1245</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7744</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>46</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7913</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>5</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7923</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7920</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7922</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7925</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>2</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7827</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>12</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock mit Rahmen aus Halbrundhölzern, Pfahl, weißgeschält, Bindegurt aus Kokosstrick.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Rahmen Halbrundhölzer Kokosstrick</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="I_752_29" RNoPart="06">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG6</CtlgID>
           <CtlgCode>573</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG4</CtlgID>
           <CtlgCode>574</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <CtlgAssign>
           <CtlgID>idCG1</CtlgID>
           <CtlgCode>514</CtlgCode>
          </CtlgAssign>
          <Description>
           <STLBBau>
            <STLBBauCtlg>
             <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
             <VersDate>2021-04</VersDate>
             <WCtg>003</WCtg>
             <Group>1252</Group>
            </STLBBauCtlg>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>15</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7744</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>433</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3611</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>51</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>2938</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>131</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>19785</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>6</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>12</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>10</ChVIdent>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>3600</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>101</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>7946</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>1</ChVIdent>
             <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
            </STLBBauID>
            <STLBBauID>
             <ArtChrIdent>6646</ArtChrIdent>
             <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
             <ChVIdent>61</ChVIdent>
            </STLBBauID>
           </STLBBau>
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Verdunstungs- und Stammschutz am Stamm mit Stammschutzanstrich, Mindest-Wirksamkeitsdauer 5 Jahre, Farbton weiß, Stammdurchmesser bis 15 cm, Stammhöhe bis 2,5 m.</span></p></Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt><span>Verdunstungs-/Stammschutz Stamm Stammschutzanstrich Durchm. bis 15cm H</span></TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="I_752_32" RNoPart="6">
     <LblTx><span>Fertigstellungspflege</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <Itemlist>
       <Remark ID="I_752_58">
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Ausführung der Pflegearbeiten als Fertigstellungspflege gelten DIN 18916 bzw. DIN 18917. Die Leistungen beginnen am Zeitpunkt der Pflanzung bzw. Ansaat und enden mit der Abnahme der Pflanzung nach dem Austrieb im Sommer des folgenden Kalenderjahres. Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen, die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG spätestens 3 Werktage vor Beginn anzuzeigen, die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Pflegearbeiten Fertigstellungspflege DIN 18916 / 18917</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Remark>
       <Remark ID="I_752_59">
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Im Einheitspreis der Pflegepositionen sind alle geforderten Arbeitsgänge einzurechnen. Die Preis des einzelnen Arbeitsgangs errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Pflegegänge.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Beispiel: 2000 m2 mit 5 AG, Einheitspreis = 2000 m2 insgesamt 5x bearbeiten. Preis für 1 Arbeitsgang = Einheitspreis / 5 AG.</span></p><p/><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Für die Abrechnung bei abweichender Anzahl Arbeitsgänge gilt: Bearbeitete Menge * Ausgeführte Arbeitsgänge / Ausgeschriebene Arbeitsgänge = Abrechnungsmenge. § 2 VOB/B bleibt unberührt.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Positionsmenge und Abrechnung Pflegegänge</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Remark>
       <Remark ID="I_752_60">
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die Leistungen dieses Titels können erst nach erfolgter Abnahme der Pflanzung bzw. Ansaat nach Beenden der Fertigstellungspflege schlussgerechnet werden.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Abrechnung Fertigstellungspflege</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Remark>
       <Remark ID="I_752_85">
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Die erforderlichen Teilleistungen der Fertigstellungspflege sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen, die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG spätestens 3 Werktage vor Beginn anzuzeigen, die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Pflegearbeiten Ausführung</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Remark>
       <Item ID="I_752_72" RNoPart="01">
        <Qty>30.000</Qty>
        <QU>St</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>573</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>574</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <STLBBau>
          <STLBBauCtlg>
           <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
           <VersDate>2026-04</VersDate>
           <WCtg>003</WCtg>
           <Group>1252</Group>
          </STLBBauCtlg>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7744</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>496</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>24529</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>24530</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>4</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3031</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>20</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2462</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>107</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7812</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>35</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>12</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>38</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3075</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>43</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>15</ChVIdent>
          </STLBBauID>
         </STLBBau>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Gießrand, aus HDPE, Gesamthöhe 40 cm, Dicke 1,5 mm, Einbautiefe 200 mm, Durchmesser über 75 bis 100 cm, Stöße verklemmen.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Gießrand HDPE Gesamt-H 40cm D 1,5mm Einbautiefe 200mm Durchm. 75-100cm</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_61" RNoPart="02">
        <Qty>30.000</Qty>
        <QU>St</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>579</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>579</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wässern der Pflanzung, Hochstämme, Stammumfang 18 bis 20 cm, in Gießrand aus Kunststoff, Gießrand aus Kunststoff wird gesondert vergütet, Wasser liefern, Wassermenge je Arbeitsgang mind. 100 l/St, 20 Arbeitsgänge, Abrechnung nach bewässerten Einheiten, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Wässern Pflanzung Hochstämme StU. 18-20cm 100l l/St 20Arbeitsgänge</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_73" RNoPart="03">
        <Qty>210.000</Qty>
        <QU>St</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>579</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>579</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wässern der Pflanzung, Sträucher, Jungpflanzen, Wasser liefern, Wassermenge je Arbeitsgang mind. 20 l/St, 20 Arbeitsgänge, Abrechnung nach bewässerten Einheiten, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Wässern Pflanzung Sträucher Jungpflanzen 20l l/St 20Arbeitsgänge</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_69" RNoPart="04">
        <Qty>105.000</Qty>
        <QU>m2</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>579</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>579</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <STLBBau>
          <STLBBauCtlg>
           <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
           <VersDate>2026-04</VersDate>
           <WCtg>003</WCtg>
           <Group>1704</Group>
          </STLBBauCtlg>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7744</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>274</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7952</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>7</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>8527</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>8523</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>3</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>8524</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>7</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>9111</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
         </STLBBau>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Wässern der Rasenfläche, Landschaftsrasen, Wasser liefern, Menge je Arbeitsgang ca. 15 l/m2, 20 Arbeitsgänge, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Wässern Rasen Landschaftsrasen 15l/m2 20Arbeitsgänge</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_79" RNoPart="05">
        <Qty>105.000</Qty>
        <QU>m2</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>574</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>575</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <STLBBau>
          <STLBBauCtlg>
           <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
           <VersDate>2026-04</VersDate>
           <WCtg>003</WCtg>
           <Group>1702</Group>
          </STLBBauCtlg>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7744</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>271</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7952</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>7</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7763</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3417</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>10</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>8515</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>15</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7730</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>9123</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7758</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>8123</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3605</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>92</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3182</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>110</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
         </STLBBau>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Mähen von Landschaftsrasen, Neigung der Fläche steiler als 1:4 bis 1:2, ein Schnitt, Schnittgut auf der Baustelle lagern.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Mähen Landschaftsrasen 1Schnitt Schnittgut lagern</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_63" RNoPart="06">
        <Qty>890.000</Qty>
        <QU>m2</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>573</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>579</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG1</CtlgID>
         <CtlgCode>519</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Düngen der Pflanzfläche, mit organisch-mineralischem Dünger, fest, Menge 5 g N (Stickstoff) pro m2 pro Arbeitsgang, in einem Arbeitsgang (Frühjahr).</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Düngen Pflanzfläche organ.-mineral.Dünger 1 Arbeitsgang</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_70" RNoPart="07">
        <Qty>30.000</Qty>
        <QU>St</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>579</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>579</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <STLBBau>
          <STLBBauCtlg>
           <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
           <VersDate>2026-04</VersDate>
           <WCtg>003</WCtg>
           <Group>8198</Group>
          </STLBBauCtlg>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7744</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>446</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7891</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>6</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>9109</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>15</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3600</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>10</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7886</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7887</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>10</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>21336</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>15</ChVIdent>
          </STLBBauID>
         </STLBBau>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Düngen von Bäumen, Baumscheibendüngung, gemäß FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 1, Stammdurchmesser bis 10 cm, mineralischer Dünger, granuliert, 60 g Dünger je cm Stamm-Durchmesser.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Düngen Bäume Baumscheibendüngung Durchm. bis 10cm mineral.Dünger</span><br/><span>granuliert 60g/cm Stamm-Durchm.</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_80" RNoPart="08">
        <Qty>890.000</Qty>
        <QU>m2</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>579</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>579</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Durchputzen der Pflanzung, Pflanzfläche, Unrat und Abfall aufsammeln, 2 Arbeitsgänge, auf der Baustelle lagern.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Durchputzen Pflanzfläche 2Arbeitsgänge lagern</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
      </Itemlist>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
    <BoQCtgy ID="I_752_74" RNoPart="7">
     <LblTx><span>Entsorgung</span></LblTx>
     <BoQBody>
      <Itemlist>
       <Item ID="I_752_86" RNoPart="01">
        <Qty>1.000</Qty>
        <QU>t</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>396</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>396</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <STLBBau>
          <STLBBauCtlg>
           <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
           <VersDate>2026-04</VersDate>
           <WCtg>087</WCtg>
           <Group>6106</Group>
          </STLBBauCtlg>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7998</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>95</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>15681</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>23</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>19181</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>3</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>10285</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>12</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>785</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>88</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7881</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>18</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>786</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>21</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>16162</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>783</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2183</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>16</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>5</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3631</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>100</ChVIdent>
          </STLBBauID>
         </STLBBau>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht schadstoffbelastet,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN</span><br/><span>transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_78" RNoPart="02">
        <Qty>3.000</Qty>
        <QU>t</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>596</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>596</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <STLBBau>
          <STLBBauCtlg>
           <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
           <VersDate>2026-04</VersDate>
           <WCtg>087</WCtg>
           <Group>6480</Group>
          </STLBBauCtlg>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7998</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>112</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>15681</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>10</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>19181</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>3</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>10285</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>12</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>785</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>88</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7881</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>18</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>786</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>21</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>16162</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>783</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2183</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>16</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>5</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3631</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>100</ChVIdent>
          </STLBBauID>
         </STLBBau>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht schadstoffbelastet,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Abfall nicht gefährlich AVV200201 nicht schadstoffbelastet LKW AN</span><br/><span>transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_77" RNoPart="03">
        <Qty>0.500</Qty>
        <QU>t</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>396</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>396</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <STLBBau>
          <STLBBauCtlg>
           <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
           <VersDate>2026-04</VersDate>
           <WCtg>087</WCtg>
           <Group>6480</Group>
          </STLBBauCtlg>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7998</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>113</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>15681</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>7</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>19181</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>3</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>10285</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>12</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>785</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>88</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7881</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>18</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>786</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>21</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>16162</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>783</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2183</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>16</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>5</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3631</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>100</ChVIdent>
          </STLBBauID>
         </STLBBau>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Siedlungsabfälle,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200301 gemischte Siedlungsabfälle,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht schadstoffbelastet,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Abfall nicht gefährlich AVV200301 nicht schadstoffbelastet LKW AN</span><br/><span>transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
       <Item ID="I_752_76" RNoPart="04">
        <Qty>0.500</Qty>
        <QU>t</QU>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG6</CtlgID>
         <CtlgCode>396</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <CtlgAssign>
         <CtlgID>idCG4</CtlgID>
         <CtlgCode>396</CtlgCode>
        </CtlgAssign>
        <Description>
         <STLBBau>
          <STLBBauCtlg>
           <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
           <VersDate>2026-04</VersDate>
           <WCtg>087</WCtg>
           <Group>6480</Group>
          </STLBBauCtlg>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7998</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>113</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>15681</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>4</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>19181</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>3</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>10285</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>12</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>785</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>88</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>7881</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>18</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>786</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>21</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>16162</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>783</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>2</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2183</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>16</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>1</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>5</ChVIdent>
          </STLBBauID>
          <STLBBauID>
           <ArtChrIdent>3631</ArtChrIdent>
           <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
           <ChVIdent>100</ChVIdent>
          </STLBBauID>
         </STLBBau>
         <CompleteText>
          <DetailTxt>
           <Text><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">Siedlungsabfälle,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200307 Sperrmüll,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">nicht schadstoffbelastet,</span></p><p><span style="font-family:Arial;font-size:10pt;">auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.</span></p></Text>
          </DetailTxt>
          <OutlineText>
           <OutlTxt>
            <TextOutlTxt><span>Abfall nicht gefährlich AVV200307 nicht schadstoffbelastet LKW AN</span><br/><span>transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN</span></TextOutlTxt>
           </OutlTxt>
          </OutlineText>
         </CompleteText>
        </Description>
       </Item>
      </Itemlist>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
