<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/200407">
  <GAEBInfo>
    <Version>3.1</Version>
    <VersDate>2009-12</VersDate>
    <Date>2026-07-22</Date>
    <Time>15:02:16</Time>
    <ProgSystem>CaliforniaX by G&amp;W Software AG</ProgSystem>
    <ProgName>CaliforniaX V25.1.01</ProgName>
  </GAEBInfo>
  <PrjInfo>
    <NamePrj>VAG Abstellhalle 2 Lufterhitze</NamePrj>
    <LblPrj>VAG Abstellhalle 2 - Erneuerung Lufterhitzer</LblPrj>
    <Cur>EUR</Cur>
    <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </PrjInfo>
  <Award>
    <DP>83</DP>
    <AwardInfo>
      <Cur>EUR</Cur>
      <CurLbl>Euro</CurLbl>
    </AwardInfo>
    <AddText>
      <OutlineAddText>
        <p>
          <span style="background:#FFFFFF;">Leistungsverzeichnis Heizung</span>
        </p>
      </OutlineAddText>
      <DetailAddText>
        <table>
          <tr>
            <td colspan="2" style="width:583;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
              <p>
                <br />
                <br />
                <span style="font-weight:bold;font-size:14pt;background:#FFFFFF;">LEISTUNGSVERZEICHNIs</span>
              </p>
            </td>
            <td style="width:291;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
              <p style="text-align:right;">
                <image width="164" Type="image/jpeg">[encoded data, 235932 characters]</image>
              </p>
              <p style="text-align:right;" />
              <p style="text-align:right;">
                <span style="font-weight:bold;font-family:Arial;font-size:9pt;color:#9D8D74;background:#FFFFFF;">tga Planungsgruppe GmbH</span>
              </p>
              <p style="text-align:right;">
                <span style="font-weight:bold;font-family:Arial;font-size:9pt;color:#9D8D74;background:#FFFFFF;">Beratende Ingenieure</span>
              </p>
              <p style="text-align:right;">
                <span style="font-weight:bold;font-family:Arial;font-size:9pt;color:#9D8D74;background:#FFFFFF;">Technische Gebäudeausrüstung</span>
              </p>
              <p style="text-align:right;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;color:#2D505E;background:#FFFFFF;">Karlsruher Straße 3 | D – 79108 Freiburg i. Br.</span>
              </p>
              <p style="text-align:right;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;color:#2D505E;background:#FFFFFF;">T +49 (0)761/ 61140-0 | F +49 (0)761/ 61140-11</span>
              </p>
              <p style="text-align:right;">
                <span style="font-family:Arial;font-size:9pt;color:#2D505E;background:#FFFFFF;">info@tga-freiburg.de | www.tga-freiburg.de</span>
              </p>
            </td>
          </tr>
        </table>
        <table>
          <tr>
            <td style="width:249;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
              <p />
              <p />
            </td>
            <td style="width:625;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
              <p />
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="width:249;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
              <p>
                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Projekt:</span>
              </p>
              <p />
              <p />
              <p />
              <p />
            </td>
            <td style="width:625;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
              <p>
                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">VAG Abstellhalle 2 - Erneuerung Lufterhitzer</span>
              </p>
              <p>
                <span style="background:#FFFFFF;">Besanconallee 99</span>
              </p>
              <p>
                <span style="background:#FFFFFF;">79111 Freiburg i.Br. </span>
              </p>
              <p />
              <p />
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="width:249;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
              <p>
                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Auftraggeber:</span>
              </p>
            </td>
            <td style="width:625;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
              <p>
                <span style="background:#FFFFFF;">Freiburger Verkehrs AG</span>
              </p>
              <p>
                <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
              </p>
              <p>
                <span style="background:#FFFFFF;">Besanconallee 99</span>
              </p>
              <p>
                <span style="background:#FFFFFF;">79111 Freiburg</span>
              </p>
              <p>
                <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
              </p>
              <p />
              <p />
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="width:249;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
              <p>
                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Leistung:</span>
              </p>
            </td>
            <td style="width:625;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
              <p>
                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Heizungsinstallationsarbeiten, </span>
              </p>
              <p>
                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Heizanlage und zentrale Wasser-</span>
              </p>
              <p>
                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">erwärmungsanlagen nach </span>
              </p>
              <p>
                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">DIN 18299 / 18380</span>
              </p>
              <p />
              <p />
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="width:249;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
              <p>
                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Planung HLS:</span>
              </p>
              <p />
              <p />
            </td>
            <td style="width:625;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
              <p>
                <span style="background:#FFFFFF;">tga Planungsgruppe GmbH</span>
              </p>
              <p>
                <span style="background:#FFFFFF;">Karlsruher Str. 3</span>
              </p>
              <p>
                <span style="background:#FFFFFF;">79108 Freiburg i. Br.</span>
              </p>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td style="width:249;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
              <p>
                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Sachbearbeiter:</span>
              </p>
            </td>
            <td style="width:625;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
              <p>
                <span style="background:#FFFFFF;">Herr Max Lange</span>
              </p>
              <p>
                <span style="background:#FFFFFF;">+49 (0) 761 / 61140 - 66</span>
              </p>
              <p>
                <span style="background:#FFFFFF;">lange@tga-freiburg.de</span>
              </p>
              <p />
              <p />
            </td>
          </tr>
        </table>
        <table>
          <tr>
            <td style="width:249;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
              <p>
                <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Datum:</span>
              </p>
            </td>
            <td colspan="2" style="width:389;vertical-align:top;border-style:solid;background:#FFFFFF;padding-left:3px;padding-right:3px;">
              <p>
                <span style="background:#FFFFFF;">22.07.2026</span>
              </p>
              <p />
              <p />
            </td>
          </tr>
        </table>
      </DetailAddText>
    </AddText>
    <BoQ ID="GW_1111952">
      <BoQInfo>
        <Name>Heizungsanlage</Name>
        <LblBoQ>Heizungsinstallationsarbeiten</LblBoQ>
        <Date>2026-07-22</Date>
        <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
        <BoQBkdn>
          <Type>BoQLevel</Type>
          <Length>1</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <BoQBkdn>
          <Type>Item</Type>
          <Length>2</Length>
          <Num>Yes</Num>
        </BoQBkdn>
        <Ctlg>
          <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
          <CtlgType>miscellaneous</CtlgType>
          <CtlgName>cost group DIN 276 2018-12</CtlgName>
        </Ctlg>
      </BoQInfo>
      <BoQBody>
        <Remark ID="GW_1111957">
          <Description>
            <CompleteText>
              <DetailTxt>
                <Text>
                  <p>
                    <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Anlagenbeschreibung</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">In der nachfolgenden Leistungsbeschreibung ist die Demontage und Neumontage von Deckenlufterhitzern in der Straßenbahnabstellhalle (2 Strab) der VAG Freiburg beschrieben. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Die Abstellhalle hat eine Breite von ca. 17 m. Die Dachkonstruktion liegt auf Stahlbetonbindern auf. Deren Unterkante beträgt 5m. Die Montage der Umluftheizgeräte erfolgt zwischen den Dachbindern auf ca. 5,5m. Das ausgeschriebene Montagegerüst ist deshalb beim verschieben von einem in das andere Binderfeld in der Höhe anzupassen. Pro Binderfeld sitzt ein Umluftgerät.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Unterhalb der Binder verlaufen die Oberleitungen der Straßenbahn. Vor der Montage oder Demontage sind diese Oberleitungen stromlos zu schalten. Dies ist in enger Abstimmung und nach Freigabe durch den Bauherrn möglich. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Arbeiten im Bereich von </span>
                    <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Gleis 6 und 7 </span>
                    <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">der zu demontierenden Deckenerhitzer 8 und 9 sind nur in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr nach Vorankündigung und Freigabe möglich.</span>
                    <span style="background:#FFFFFF;"> Hier kann die Oberleitung nur für den gesamten nördlichen Fahrbereich stromlos geschaltet werden.</span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für Arbeiten nach dem Streckentrenner können die Arbeitsbereiche der Deckenerhitzer 1-7 für den Zeitraum von 7 Uhr bis 18 Uhr freigeschaltet werden. Die Gleise sind bis 18 Uhr wieder frei zu räume, damit die Straßenbahn einfahren können. </span>
                  </p>
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Für Material oder Werkbänke kann in Teilbereichen der Abstellhallen Platz geschaffen werden.</span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <span style="background:#FFFFFF;">Nutzung möglicher Hubwerkzeuge (Gabelstapler) sind ebenfalls mit dem Bauherr vorab abzustimmen. </span>
                  </p>
                  <p />
                  <p>
                    <image width="476" Type="image/jpeg">[encoded data, 232420 characters]</image>
                  </p>
                  <p />
                  <p />
                  <p>
                    <image width="321" Type="image/jpeg">[encoded data, 107796 characters]</image>
                  </p>
                </Text>
              </DetailTxt>
              <OutlineText>
                <OutlTxt>
                  <TextOutlTxt>
                    <p>
                      <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Anlagenbeschreibung</span>
                    </p>
                  </TextOutlTxt>
                </OutlTxt>
              </OutlineText>
            </CompleteText>
          </Description>
        </Remark>
        <BoQCtgy ID="GW_1111958" RNoPart="1">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Demontagearbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_1111959">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Demontage verschiedener Einrichtungen:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fachgerechter Ausbau wie Trennen/Abflanschen der Rohranschlüsse, Reinigen, Entfernen der Verkleidungen und Isolierungen. Die jeweiligen Arbeiten werden zum Pauschalpreis vergeben.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">In diesen Pauschalen muss enthalten sein:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vorhalten der Werkzeuge und Gerüste, einschl. aller Nebenkosten, wie Schmutzzulage, Transportmittel und Brandschutzmaßnahmen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Evtl. erforderl. Stemmarbeiten in Zusammenhang mit der Demontage müssen vom Auftragnehmer durchgeführt werden. Eine gesonderte Vergütung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">erfolgt nicht.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es müssen sämtl. Verstrebungen u. Befestigungen wand- u. deckenbündig entfernt werden.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">BESONDERER HINWEIS</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Das Altmaterial ist gemäß dem Merkblatt zur Entsorgung von Stoffen bei Sanierungsmaßnahmen nach Abfallschlüssel 31409 zu entsorgen bzw. eisenhaltiges Material zum Schrotthandel zu bringen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Asbesthaltige Stoffe (Asbestrohre sowie Flachdichtungen und Dichtungsschnüre etc.) sind gemäß TRGS 519 auszubauen und zu entsorgen. Mineralwolle-Dämmstoffe (Glas-/Steinwolle) ohne Freizeichnungskriterien der Gefahrstoffverordnung die im Zuge der Demontagearbeiten ausgebaut werden müssen, hat die TRGS 521 Gültigkeit.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die sachgemäße Entsorgung auf eine für diese Zwecke zugelassene Deponie ist nachzuweisen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Arbeiten sind durch Fachpersonal entsprechend den bauberufsgenossenschaftl. Grundsätzen zu erledigen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Es wird empfohlen sich vor der Angebotsausarbeitung</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vor Beginn der Demontagearbeiten sind alle Bauteile gemeinsam mit der Bauleitung auf Schadstoffe zu prüfen und notwendige Maßnahmen abzu-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sprechen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Demontagearbeiten werden u.U. auch in Teilabschnitten entsprechend dem Baufortschritt notwendig. Während des Ausführungszeitraums muss</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Montagepersonal auch kurzfristig (innerhalb eines Tages nach Ankündigung) zur Verfügung stehen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschreibung der Arbeiten und der zu demontierenden Anlagen und Anlagenteile im einzelnen:</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Demontage verschiedener Einrichtungen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_1111963" RNoPart="1">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>494</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entleeren der bestehenden Anlagengruppen (Halle 2 Strab) Deckenlufterhitzer.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kontrolle vorhandener und verbleibender</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitungen und Rohranschlüsse.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Entleeren der bestehenden Anlagengruppen Deckenlufterhitzer.</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111960" RNoPart="2">
                <Qty>9.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>439</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Demontage  Deckenlufterhitzer (GEA Sekundärluftjalousie)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Montagehöhe ca. 5,50m</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Breite:	ca.	700mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Tiefe:	ca.	700mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Höhe:	ca. 	1310mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht Gerät:	150 kg</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Spannung:	400 V</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat:	GEA</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ:	Multi A</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Baujahr:	1995</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Demontage Deckenlufterhitzer</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111964" RNoPart="3">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>494</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Trennstellen DN 15</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">an vorhandenen und verbleibenden Stahl-Rohrleitungen/Anschlüssen aller Art herstellen und diese mit Stopfen verschließen und für weitere Verwendung sichern. Je Trennstelle</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Trennstellen DN 15 an vorhandenen Rohrleitungen bzw. Anschlüssen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111965" RNoPart="4">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>494</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Trennstellen DN 20</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sonst desgleichen wie vor</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Trennstellen DN 20</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">sonst desgleichen wie vor</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111966" RNoPart="5">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>494</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Trennstellen DN 25</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sonst desgleichen wie vor</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Trennstellen DN 25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111967" RNoPart="6">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>494</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Trennstellen DN 32</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sonst desgleichen wie vor</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Trennstellen DN 32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111968" RNoPart="7">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>494</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Trennstellen DN 40</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sonst desgleichen wie vor</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Trennstellen DN 40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_1126471">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Demontage und Entsorgen "neue -nach 1998" KMF-Dämmstoffe an Rohrleitungen einschl. der Blechmantelverkleidung.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Mit dem Einheitspreis sind folgende Leistungen mit abgegolten:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Demontage der KMF haltigen Dämmung mit Entfernen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">  und Entsorgen der Ummantelung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Verpacken und Abtransport der Dämmung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Reinigung des gesamten Sanierungsbereiches</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Entsorgen der Abfälle</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Demontage und Entsorgen "neue -nach 1998" KMF-Dämmstoffe an Rohrleitungen einschl. der Blechmantelverkleidung.</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_1126472" RNoPart="8">
                <Qty>28.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>494</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Demontage und Entsorgen von KMF-Dämmung an Rohrleitungen bis DN 25 einschl. der Blechmantelverkleidung.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Demontage und Entsorgen von KMF-Dämmung an Rohrleitungen bis DN 25 einschl. der Blechmantelverkleidung.</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1126473" RNoPart="9">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>494</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Demontage und Entsorgen von KMF-Dämmung an Rohrleitungen DN 32 bis DN 50 einschl. der Blechmantelverkleidung.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Demontage und Entsorgen von KMF-Dämmung an Rohrleitungen DN 32 bis DN 50 einschl. der Blechmantelverkleidung.</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_1111972">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Demontage von Stahl-Rohrleitungen aller Art</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschl. Armaturen, Zuschneiden in ca. 3 m-Längen und</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Transport in den Hof oder Container für Schrott</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">bzw. Entsorgung. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Befestigungen wie Rohrschellen, Gewindestäbe und Schienen, welche nicht mehr benötigt werden sind ebenfalls zu demontieren.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Demontage von Stahl-Rohrleitungen aller Art</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_1111973" RNoPart="10">
                <Qty>30.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>494</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Demontage Rohrleitungen bis DN 25</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Demontage Rohrleitungen bis DN 25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111974" RNoPart="11">
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>494</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Demontage Rohrleitungen DN 32 bis DN 50</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Demontage Rohrleitungen DN 32 bis DN 50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_1111975" RNoPart="2">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Deckenlufterhitzer und Zubehör</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="GW_1111976" RNoPart="1">
                <Qty>7.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>423</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Deckenlufterhitzer Umluft</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lufterhitzer für  Deckenmontage. Gehäuse aus sendzimir-verzinktem Stahlblech mit serienmäßigen Gewindeaufhängungen, komplett mit Motorschutzkorb und montierter Luftlenkjalousie, einreihig, Zusatzteile ausblas- und ansaugseitig anschraubbar.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2-Leitersystem</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Wärmetauscher</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> aus Kupfer-Rundrohren mit Aluminiumlamellen, geeignet für PWW/PHW.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Max. Betriebsdruck      bar	16</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Max. WassereintrittstempGradC     	120</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Min. WassereintrittstempGradC      	35</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Max. Lufteintrittstemp. GradC     	40</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Max. Glykolanteil       %         	50</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Axialventilator</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">EC-Ventilator mit 0-10 V-Eingang für stufenlose Drehzahlsteuerung. Alle drehenden Teile sind geräuscharm und wartungsfrei gelagert. Werksseitig verdrahtet. Übertemperaturschutz des</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ventilators durch aktives Temperaturmanagement.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">EC-Ventilator, Schutzart IP44, Integrierter Motorschutz, Reparaturschalter montiert ,mit Thermokontakten, mit Anschlussmöglichkeit für Parallelgeräte, Thermokontakte voreilend gebrückt, nacheilend öffnend. Schutzart IP 55.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Mit außen angebrachtem Anschlusskasten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Baugröße                      6</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen (BxHxT)     mm     740 x 700 x 320</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht                 kg         42</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wasserinhalt            l         4,5</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss                1 1/4 Zoll</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Steuerspannung:		10V bis 2 V</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Drehzahl 1/min:		1710 bis 530 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Luftvolumenstrom m³/h: 	5450 bis 1400</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Leistungsaufnahme W: 		417 bis 15  </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stromaufnahme A:		1,9 bis 0,2 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schallleistungspegel dB(A):	77 bis 47</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vorlauftemperatur°C:		65</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rücklauftemperatur°C:		35</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lufteintrittstemperatur °C	10</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wärmeleistung kW:		22,9 bis 9,4 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Luftaustrittstemperatur °C:	22,6 bis 26,5</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wasservolumenstrom m³/h:	0,66 bis 0,27</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wasserwiderstand kPa:		2,61 bis 0,52</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Montagehöhe m:			5,5</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat:		Kampmann</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ:		TIP Art.-Nr. 1570005630570R</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p style="line-height:110%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">- oder gleichwertiger Art -</span>
                        </p>
                        <p style="line-height:110%;" />
                        <p style="line-height:110%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Sofern ein anderes als das genannte Fabrikat angeboten wird, ist das Fabrikat nachfolgend einzutragen.</span>
                        </p>
                        <p style="line-height:110%;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wenn keine Eintragung vorgenommen wird, gilt das oben genannte Fabrikat als angeboten.</span>
                        </p>
                        <p style="line-height:110%;" />
                      </Text>
                      <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fabr.:		</span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <br />
                      </Text>
                      <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ:	</span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'........................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Deckenlufterhitzer Umluft</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111977" RNoPart="2">
                <Qty>7.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>423</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Luftlenkjalousie</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zweireihig, für Deckengeräte</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Technische Spezifikationen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- mit selbsthemmenden Lamellen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- zur vertikalen und horizontalen Luftlenkung in drei oder vier Richtungen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Baugröße                 	6</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen (BxHxL)      695 mm x 35 mm x 695 mm</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gewicht kg               	8</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat:		Kampmann</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ:		TIP 198000036002</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- oder gleichwertiger Art -</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Luftlenkjalousie</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111978" RNoPart="3">
                <Qty>7.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>423</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Universal-4-Punkt- Konsolen Umluft, aus sendzimir- verzinktem Stahlblech, als 4-Punkt-Befestigung für Deckenmontage, 1 kompletter Satz Deckenkonsolen zur Deckenmontage des vorgenannten Umluftgerätes, bestehend aus mehrfach gekanteten Haltern mit Langlöchern und Schrauben</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Baugröße:		6</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abhängehöhe:             	498mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat:		Kampmann</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ:		198000030042</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- oder gleichwertiger Art -</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Universal-4-Punkt- Konsolen Umluft</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111979" RNoPart="4">
                <Qty>7.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>423</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Lufterhitzer-Absperrset Durchgangsausführung Baugröße 6</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Technische Spezifikationen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 2 Verschraubungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- 2 Kugelhähne mit zwei seitlichen Anschlüssen für Thermometer und Stopfen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- Entlüftungsautomat und Entleerungshahn</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Max. Betriebsdruck      bar        10</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">max. Betriebstemperatur GradC      90</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Abmessungen (BxHxT)     165 mm x 100 mm x 220 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ                36976</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat:	Kampmann</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ:	198000036977</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- oder gleichwertiger Art -</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Lufterhitzer-Absperrset Durchgangsausführung Baugröße 6</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_1111981" RNoPart="3">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Wärmeverteilnetz</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_1111982">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Vorbemerkungen</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bei der Verlegung der Rohrleitungen sind die entsprechenden DIN-Vorschriften zu beachten.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Leitungen sind einer Druckprüfung zu unterziehen. Es muß einkalkuliert werden, daß verschiedene Gruppen separat abgepreßt werden, wenn</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">es der Baufortschritt erfordert.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dem Auftraggeber ist eine Prüfbescheinigung in 3-facher Ausfertigung zu übergeben.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Sämtl. Rohrbefestigungen sind mit Schalldämmung zu versehen. Die DIN 4109 ist zu beachten. Kein Anlagenteil darf direkte Berührung mit dem Bauwerk haben. Rohrbefestigungen, auch Festpunkte, müssen so ausgeführt sein, daß die Rohrausdehnung die Isolierung nicht beschädigt. Es müssen Längsschübe bis zu 50 mm und seitl. Schübe bis zu 20 mm aufgenommen werden können.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Als Befestigungsaterial dürfen nur Dübel mit Bauartzulassung gemäß dem Institut für Bautechnik verwendet werden, in Feuchträumen mind. aus V2A, sonst aus galvanisch verz. Stahl.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Kunststoffdübel sind nicht zulässig</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Es sind nur zugelassene Befestigungssysteme zu verwenden, in Feuchträumen mind. aus V2A, sonst in verz. Ausführung zu verwenden.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Lochband ist grundsätzlich nicht zulässig</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Befestigungen sind in Absprache mit der Bauleitung und anderen Gewerken koordiniert, festzulegen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Passstücke und Verschnitt, sowie Rohrschellen, Bohrlöcher für Befestigungen, Befestigungs- und Kleinmaterial sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Alle Leitungen sind so zu verlegen, dass sie an einer zentralen Stelle entleert werden können.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Vorbemerkungen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_1111983" RNoPart="1">
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung DN 15 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus mittelschwerem Gewinderohr DIN EN 10255, geschweißt, schwarz, für Wasser, Nennaußendurchmesser 21,3 mm,(1/2") Verbindung durch Schweißen, Verlegung in Zentralen einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt DIN 4109, mit bauaufsichtlich zugelasenen Dübeln, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung Stahlrohr DN 15</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111984" RNoPart="2">
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung 20</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus mittelschwerem Gewinderohr DIN EN 10255, geschweißt, schwarz, für Wasser, Nennaußendurchmesser 26,9 mm, (3/4")Verbindung durch Schweißen, Verlegung in Zentralen, einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt DIN 4109, mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m. </span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung Stahlrohr DN 20</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111985" RNoPart="3">
                <Qty>25.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung DN 25</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus mittelschwerem Gewinderohr DIN EN 10255, geschweißt, schwarz, für Wasser, Nennaußendurchmesser 33,7 mm,(1") Verbindung durch Schweißen, Verlegung in Zentralen einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt DIN 4109, mit bauauf- sichtlich zugelassenen Dübeln, Montagehöhe üer Gelände/Fußboden bis 3,5 m.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung Stahlrohr DN 25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111986" RNoPart="4">
                <Qty>11.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung DN 32</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus mittelschwerem Gewinderohr DIN EN</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">10255, geschweißt, schwarz, für Wasser, Nennaußendurchmesser 42,4 mm, (1 1/4") Verbindung durch Schweißen, Verlegung in Zentralen einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt DIN 4109, mit bauauf-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sichtlich zugelassenen Dübeln, Montagehöhe über Gelände/Fußboden bis 3,5 m.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung Stahlrohr DN 32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111987" RNoPart="5">
                <Qty>6.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung DN 40</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aus nahtlosem Stahlrohr DIN EN 10216-1, schwarz, für Wasser, Nennaußendurchmesser 48,3 mm, (1 1/2") Verbindung durch Schweißen, Verlegung in Zentralen einschl. Rohrbefestigungen, körperschallgedämmt DIN 4109, mit bauauf- sichtlich zugelassenen Dübeln, Montagehöhe über Gelände / Fußboden bis 3,5 m. </span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Rohrleitung Stahlrohr DN 40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111988" RNoPart="6">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohrbogen 90°, 21,3 mm (DN 15)zum Ein-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">schweißen aus Werkstoff St 37,0.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bauart Norm 3 (ISO) nach DIN 2605-1.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohrbogen 90°, 21,3 mm (DN 15)</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111989" RNoPart="7">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohrbogen 90°, 26,9 mm (DN 20)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sonst desgleichen wie vor</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohrbogen 90°, 26,9 mm (DN 20)</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111990" RNoPart="8">
                <Qty>25.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohrbogen 90°, 33,7 mm (DN 25)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sonst desgleichen wie vor</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohrbogen 90°, 33,7 mm (DN 25)</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111991" RNoPart="9">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohrbogen 90°, 42,4 mm (DN 32)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sonst desgleichen wie vor</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohrbogen 90°, 42,4 mm (DN 32)</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112058" RNoPart="10">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohrbogen 90°, 48,3 mm (DN 40)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">sonst desgleichen wie vor</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stahlrohrbogen 90°, 48,3 mm (DN 40)</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111993" RNoPart="11">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss als Gewindeübergang DN 15</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(AG oder IG) einschließlich Dichtungsmaterial</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss als Gewindeübergang DN 15</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111994" RNoPart="12">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss als Gewindeübergang DN 20</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(AG oder IG) einschließlich Dichtungsmaterial</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss als Gewindeübergang DN 20</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111995" RNoPart="13">
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss als Gewindeübergang DN 25</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(AG oder IG) einschließlich Dichtungsmaterial</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss als Gewindeübergang DN 25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111996" RNoPart="14">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss als Gewindeübergang DN 32</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(AG oder IG) einschließlich Dichtungsmaterial</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss als Gewindeübergang DN 32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1111997" RNoPart="15">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss als Gewindeübergang DN 40</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(AG oder IG) einschließlich Dichtungsmaterial</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anschluss als Gewindeübergang DN 40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_1111998">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-family:Courier New;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Anschluss an vorhandene Rohrleitungen oder Gerätestutzen herstellen. Leitungen aus Stahl, Verbindung durch Schweißen bzw. durch Schraubverbindung unter Zulieferung der Form- und Verbindungsteile, Befestigungsmaterial sowie Dichtungsmaterial.  Einschl. entfernen der Wärmedämmung an der Anschlussstelle.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-family:Courier New;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Anschluss an vorhandene Rohrleitungen oder Gerätestutzen herstellen. Leitungen aus Stahl, Verbindung durch Schweißen bzw. durch Schraubverbindung unter Zulieferung der Form- und Verbindungsteile, Befestigungsmaterial sowie Dichtungsmaterial.  Einschl. entfernen der Wärmedämmung an der Anschlussstelle.</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_1111999" RNoPart="16">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluß DN 15</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anschluß DN 15</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112000" RNoPart="17">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluß DN 20</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anschluß DN 20</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112001" RNoPart="18">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Anschluß DN 25</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Anschluß DN 25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_1112003">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Heizungs-Kugelhahn</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse und Kugel aus korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem Rotguß. Gehäuse rohrförmig für durchlaufende Wärmedämmung. Kugel mit glattem Durchgang. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe. Kugelabdichtung durch PTFE- Ringe. Knebel aus schlagfestem Kunststoff, Anschläge verdeckt. Knebel auch bei wärmegedämmten Gehäuse von außen bedienbar. Anschluß Innengewinde für Gewinderohr.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat:	IMI Heimeier</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ:	Globo H</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- oder gleichwertig -</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat:	...................................</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ:	...................................</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="font-family:Courier New;font-size:12pt;background:#FFFFFF;">Heizungs-Kugelhahn</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_1112004" RNoPart="19">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Heizungs-Kugelhahn</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Gehäuse und Kugel aus korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem Rotguß. Gehäuse rohrförmig für durchlaufende Wärmedämmung. Kugel mit glattem Durchgang. Wartungsfreie Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe. Kugelabdichtung durch PTFE- Ringe. Knebel aus schlagfestem Kunststoff, Anschläge verdeckt. Knebel auch bei wärmegedämmten Gehäuse von außen bedienbar. Anschluß Innengewinde für Gewinderohr.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat:		IMI Heimeier</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ:		Globo H</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung:	DN 15 inkl. Dämmschale</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Heizungs-Kugelhahn, DN 15, inkl. Dämmschale</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112005" RNoPart="20">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">DN 20 inkl. Dämmschale</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Heizungs-Kugelhahn, DN 20, inkl. Dämmschale</span>
                          </p>
                          <p />
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112006" RNoPart="21">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">DN 32 inkl. Dämmschale</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Heizungs-Kugelhahn, DN 32, inkl. Dämmschale</span>
                          </p>
                          <p />
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_1126474">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Installation von bereitsgestellten Bautelen / Regelventilen</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Installation von bereitsgestellten Bautelen / Regelventilen</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_1126475" RNoPart="22">
                <Qty>7.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Installation von bereitgestelltem 2-Wege-Regelventil, einschließlich Verschnitt, Befestigungsmaterial, Form- und Verbindungsteile, sowie Dichtungsmaterial. (im Lieferumfang der MSR Technik)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dimension: DN 25 </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Farikat: Sauter VDL025F210</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Installation von bereitgestelltem 2-Wege-Regelventil DN 25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112015" RNoPart="23">
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einbau von bereitgestellten Tauchhülsen 1/2" in waagerechte / senkrechte Leitungen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">einschließlich Montage der Schweißmuffe.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einbau von bereitgestellten Tauchhülsen 1/2" in waagerechte / senkrechte Leitungen.</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Remark ID="GW_1112016">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Weiteres Zubehör</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Weiteres Zubehör</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_1112017" RNoPart="24">
                <Qty>12.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <STLBBau>
                    <STLBBauCtlg>
                      <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                      <VersDate>2020-04</VersDate>
                      <WCtg>041</WCtg>
                      <Group>2977</Group>
                    </STLBBauCtlg>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>203</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>116</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>15</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5456</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>42</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5603</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>118</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>5606</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>16</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>6398</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>8</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>6404</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>11</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>6407</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>62</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>7421</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>38</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>7424</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>4</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                  </STLBBau>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Einschweißmuffe, mit zylindrischem Innengewinde, aus Kohlenstoffstahl, Verbindung durch Schweißen, für Rohrleitung aus mittelschwerem Stahlrohr DIN EN 10255, für Heizungswasser, Länge über 50 bis 100 mm, Gewindeanschluss Rp 1/2.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einschweißmuffe zylindr. IG Kohlenstoffstahl Schweißen Heizungswasser Rp1/2</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112018" RNoPart="25">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entleerungsarmatur als Kugelhahn PN 10 DN 15</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entleerungsarmatur als Kugelhahn für Wasser bis 120° C, mit Steckschlüssel-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">aufsatz und losem Vierkantschlüssel, mit Verschlusskappe und Kette, Gehäuse aus Messing, metallisch dichtend, mit Gewindeanschluss, PN 10, DN 15. </span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Entleerungsarmatur als Kugelhahn PN 10 DN 15</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112019" RNoPart="26">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <STLBBau>
                    <STLBBauCtlg>
                      <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                      <VersDate>2020-04</VersDate>
                      <WCtg>041</WCtg>
                      <Group>2921</Group>
                    </STLBBauCtlg>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>1699</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>2</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>1700</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>2</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>15</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>4569</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>3</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>6567</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>64</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>6568</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>74</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>8247</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>8</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>8251</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>3</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>8262</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>3</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>12399</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>3</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                  </STLBBau>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall, Austritt des Messelements nach hinten, glattes Messelement, Einbaulänge 100 mm, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Gehäusenenndurchmesser 100 mm, Anzeigebereich 0 bis 100 Grad C, Genauigkeitsklasse 1.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zeigerthermometer Bimetall L 100mm Stahl niro Durchm./NG 100mm</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112020" RNoPart="27">
                <Qty>4.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <STLBBau>
                    <STLBBauCtlg>
                      <CtlgName>STLB-Bau</CtlgName>
                      <VersDate>2020-04</VersDate>
                      <WCtg>041</WCtg>
                      <Group>2921</Group>
                    </STLBBauCtlg>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>1699</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>2</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>1700</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>2136</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>15</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>4569</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>3</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>6567</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>64</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>6568</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>74</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>8247</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>8</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>8251</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>3</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>8262</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>4</ChVIdent>
                      <OutlTextPart>Yes</OutlTextPart>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>10164</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>1</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                    <STLBBauID>
                      <ArtChrIdent>12399</ArtChrIdent>
                      <ArtChIdx>0</ArtChIdx>
                      <ChVIdent>3</ChVIdent>
                    </STLBBauID>
                  </STLBBau>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zeigerthermometer DIN EN 13190, Messsystem Bimetall, Austritt des Messelements nach hinten, Einbaulänge 160 mm, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Gehäusenenndurchmesser 100 mm, Anzeigebereich 0 bis 100 Grad C, Genauigkeitsklasse 1.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Zeigerthermometer Bimetall L 160mm Stahl niro Durchm./NG 100mm 0-100GradC</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_1112021" RNoPart="4">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmung</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_1112022">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen nach DIN 18 421.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Wärmedämmung der Rohrleitungen u. Armaturen hat nach GEG unter Berücksichtigung der DIN 4140 zu erfolgen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrisolierung für wasserführende Leitungen Temperaturbereich +10 bis +90 °C</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen nach DIN 18 421.</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Remark ID="GW_1112023">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;font-size:12pt;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Ausführung der Dämmung mit metallischer Ummantelung:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">z.B. in Zentralen, Rohrkanälen, stoßgefährdeten Bereichen.</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Ausführung der Dämmung mit metallischer Ummantelung:</span>
                          </p>
                          <p />
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_1112024" RNoPart="1">
                <RefDescr>Ref</RefDescr>
                <Qty>25.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dämmschale aus Steinwolle und mit Blech- Ummantelung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Heizungsrohrschalen aus Steinwolle zur Wärmedämmung an Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß EnEV. unter Berücksichtigung der DIN 4140.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrschalen mit verzinktem Bindedraht, 6 Bindungen pro lfm, befestigen. Bögen und Krümmer sind mit Schalensegmenten entsprechend auszuführen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Oberfläche mit verzinktem Stahlblech in einer Dicke von 0,60 mm versehen. Rundstöße mindestens 50 mm überlappen oder durch Sicke und Gegensicke verbinden. Überlappungen der Längsstöße mindestens nach Tabelle Nr. 13 der DIN 4140 ausführen und mit 6 Schrauben pro lfm verbinden. Für Bögen und Abzweige vorgefertigte Formteile verwenden und die Enden mit Stirnscheiben versehen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">In die Preise sind einzurechnen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Transport zur und auf der Baustelle, Reservematerialien, Zuschnittarbeiten, Montage,  Kleinmaterialien und  Verschnitt.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kennzeichnung der Leitungen mit farbigen Streifen nach DIN 2403 in jedem Raum, Kennzeichnung auf den gesamten Umfang des Rohres mit max. Abstand von 5,0 m.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Baustoffklasse:		nicht brennbar A1</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                        		nach DIN 4102 Teil 1</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wärmefähigkeit:        	0,035 W (mK)</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hergestellt in</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">AS-Qualität:           	 	nach AGI Q 135</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hydrophobierung:        	nach AGI Q 136</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat:               		Deutsche Rockwool</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                        		Mineralwoll-GmbH</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                       		Postfach 207</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                        		45952 Gladbeck</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                        		Tel.: 02043/408-0</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                        		Fax:  02043/408-444</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ:                    		Rockwool</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">                        		Heizungsrohrschale 800</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrdurchmesser:        	DN 25</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schalenstärke:          	30 mm</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- oder gleichwertiger Art -</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p />
                      </Text>
                      <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat:	</span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'.................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p />
                      </Text>
                      <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ:	</span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'.................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschale mit Blech- Ummantelung 28/30</span>
                          </p>
                          <p />
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112025" RNoPart="2">
                <RefDescr>Rep</RefDescr>
                <RefRNo IDRef="GW_1112024" />
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrdurchmesser:        DN 32</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schalenstärke:               30 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschale mit Blech- Ummantelung 35/32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112026" RNoPart="3">
                <RefDescr>Rep</RefDescr>
                <RefRNo IDRef="GW_1112024" />
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrdurchmesser:        DN 40</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schalenstärke:               40 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschale mit Blech- Ummantelung 42/40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112027" RNoPart="4">
                <RefDescr>Rep</RefDescr>
                <RefRNo IDRef="GW_1112024" />
                <Qty>5.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Rohrdurchmesser:        DN 50</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Schalenstärke:               60 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschale mit Blech- Ummantelung 54/50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112028" RNoPart="5">
                <RefDescr>Rep</RefDescr>
                <RefRNo IDRef="GW_1112024" />
                <Qty>25.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschale von Bögen mit Blech- Ummantelung DN 25</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschale von Bögen mit Blech- Ummantelung DN 25</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112029" RNoPart="6">
                <RefDescr>Rep</RefDescr>
                <RefRNo IDRef="GW_1112024" />
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschale von Bögen mit Blech- Ummantelung DN 32</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschale von Bögen mit Blech- Ummantelung DN 32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112030" RNoPart="7">
                <RefDescr>Rep</RefDescr>
                <RefRNo IDRef="GW_1112024" />
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschale von Bögen mit Blech- Ummantelung DN 40</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschale von Bögen mit Blech- Ummantelung DN 40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112031" RNoPart="8">
                <RefDescr>Rep</RefDescr>
                <RefRNo IDRef="GW_1112024" />
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschale von Bögen mit Blech- Ummantelung DN 50</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wärmedämmschale von Bögen mit Blech- Ummantelung DN 50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112032" RNoPart="9">
                <RefDescr>Ref</RefDescr>
                <Qty>14.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Armaturen-Dämmkappen für Absperrventile, Regu-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">lier-, Rückschlag- und Regelventile und Schmutz-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">fänger abnehmbar.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Temperaturenbereich:   +10° - 90°C</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kappe zweiteilig und abnehmbar aus feueralumier- tem Stahlblech, 1,0 mm stark, maßgerecht hergestellt mit direkt angenieteten Spannbändern und 2 Klemmhebelverschlüssen, ausgekleidet mit Steinwol ledämmplatten auf verz. Drahtgeflecht und Drahtgarn versteppt.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wämeleitfähigkeit 0,038 W (mk) bei +40°C. Mitteltemperatur Durchmesser und Baulänge jeweils ca. 100 mm größer als Ventil, mit Ausschnitte für Ventilspindel, Stellantriebe etc. Zur Vermeidung der Wärmeübertragung auf den Blechmantel durch Kontakte sind entsprechende Textilbänder anzubringen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Armatur-Dimension:      DN 32</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Isolierstärke:          	         30 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Armaturen-Dämmkappen für Absperrventile DN 32</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112033" RNoPart="10">
                <RefDescr>Rep</RefDescr>
                <RefRNo IDRef="GW_1112032" />
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Armatur-Dimension:      DN 40</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Isolierstärke:                    40 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Armaturen-Dämmkappen für Absperrventile DN 40</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112034" RNoPart="11">
                <RefDescr>Rep</RefDescr>
                <RefRNo IDRef="GW_1112032" />
                <Qty>2.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>422</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Armatur-Dimension:      DN 50</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Isolierstärke:                    60 mm</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Armaturen-Dämmkappen für Absperrventile DN 50</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_1112035" RNoPart="5">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Sonstiges</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Item ID="GW_1112036" RNoPart="1">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>492</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Aufbauen, Abbauen fahrbares Gerüst, einschl. vorhalten während der gesamten Demontage- und Montagedauer, Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, 2 genutzte Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 4,0 m, im Gebäude </span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Aufbau Abbau fahrbares Gerüst 1,5kN/m2 Abst. 2m 2Lagen H 4m</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112037" RNoPart="2">
                <Qty>20.000</Qty>
                <QU>St</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>429</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Bezeichnungsschilder 80 x 50 mm aus Resopal</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit ein- oder mehrzeiliger Schrift, schwarz graviert, auf weißem Grund, kompl. mit Grundplatte und korrosionsgeschützter, stabiler Halterung, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">ohne Plexiglasabdeckung </span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">(aufgeschraubt).</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Bezeichnungsschilder 80 x 50 mm aus Resopal</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112038" RNoPart="3">
                <Qty>24.000</Qty>
                <QU>m</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>429</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Schienenmontage, Einfachschiene gelocht</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">, Stahl sendzimirverz. als zusätz. Rohrbefestigungs- Konstruktion einschl. Zuschnitt, aller erforderl. Befestigungsmaterialien, Grundplatte, Stirn-/ Sattelflansch, Konsolenwinkel etc. liefern u. montieren incl. aller Nebenarbeiten.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einbau nur nach Absprache mit der Fachbauleitung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat:		HILTI </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ:		System MQ 21 </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">- oder gleichwertiger Art -</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                      <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="60" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Fabrikat:	</span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'.................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p />
                      </Text>
                      <TextComplement Kind="Bidder" MarkLbl="61" Empty="Yes">
                        <ComplCaption>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Typ:	</span>
                        </ComplCaption>
                        <ComplBody>
                          <span style="background:#FFFFFF;">'.................................'</span>
                        </ComplBody>
                        <ComplTail />
                      </TextComplement>
                      <Text>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">HILTI Schienenmontage System MQ 21</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112039" RNoPart="4">
                <Qty>50.000</Qty>
                <QU>kg</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>429</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Stahlprofile aus T-Stahl DIN 1024</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;">, U-Stahl DIN 1026 </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">und L-Stahl DIN 1028</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">zur Befestigung oder Verstrebung der Rohrleitungen, Geräte, etc. einschl. Montage, Befestigungsmaterial und Rostschutzanstrich.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Einbau nur nach Absprache mit der Fachbauleitung.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Stahlprofile aus T-Stahl DIN 1024, U-Stahl DIN</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">1026 und L-Stahl DIN 1028</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112040" RNoPart="5">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>429</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitskontrolle der Heizzentrale als Luftdruckprobe, Prüfdruck mit 0,3 bar vor Fertigstellung der Anlage. Einschließlich der hierfür erforderlichen Verschlüsse und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der Druckprobe.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Dichtheitskontrolle der Heizzentrale als Luftdruckprobe</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112041" RNoPart="6">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>429</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Füllen und Entlüften der Heizzentrale:</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Füllen mit</span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;"> enthärtetem und entsalztem</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> Wasser nach VDI 2035 über eine mobile Wasseraufbereitungsanlage. Leitfähigkeit max. 30 µS/cm, Fließdruck 2 bar, Nachweis des zulässigen pH-Wertes im Anlagenwasser im Bereich von 8,2 bis 9,5 nach VDI 2035 Blatt 2 8 bis 12 Wochen nach Inbetriebnahme, einschl. Messprotokoll/Betriebsbuch nach VDI 2035 Blatt 1 und 2.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Entlüften der gesamten Anlage, Durchspülen, Entschlammen einschließlich Reinigen der Schmutzfänger.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Füllen und Entlüften der Heizanlage</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112042" RNoPart="7">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>429</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Hydraulische Einregulierung, Inbetriebnahme u. Einweisung der Bedienungsperson</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">mit Durchführung von Leistungsmessungen, Dichtigkeitsprüfung der Anlage nach DIN 4756, Übergabe der Anlage mit Erstellung eines Einsatzberichtes u. einmalige Einweisung des Bedienungspersonals vor Ort, unter Einbezug der Gesamtanlage, Sicherstellung eines einwandfreien Anlagenbetriebs einschl. Störungssimulationen.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Für diese Tätigkeit ist ausreichend Zeit vorzusehen. Nach Beendung der Einweisung ist ein entsprechendes Protokoll anzufertigen.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Hydraulische Einregulierung, Inbetriebnahme u.</span>
                          </p>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Einweisung der Bedienungsperson</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112043" RNoPart="8">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>429</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">Abnahme und Revisionsunterlagen</span>
                          <span style="background:#FFFFFF;"> (1-fach Papier / 2-fach USB Stick )</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Revisionsunterlagen sind in Ordner als Papierform und digital auf Datenträger (Dateiformate Zeichnungen als DWG- und DXF-Dateien; restliche Unterlagen im PDF-Format) zu übergeben. Die Unterlagen sind mindestens 15 Werktage vor dem Abnahmetermin beim Auftraggeber einzureichen. Das Vorliegen der vollständigen Unterlagen ist eine Voraussetzung zur Abnahme der Leistungen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Die geforderten Unterlagen müssen folgende </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;background:#FFFFFF;">Detailtiefe aufweisen:</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">- 1-fach im Ordner als Papierausdruck</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">- 2-fach auf USB-Stick</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">1. ANLAGENBESCHREIBUNGEN</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">2. WARTUNGSANLEITUNGEN</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Tabellarische Auflistung sämtlicher </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Wartungspunkte mit Art der auszuführenden </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Arbeit und erforderlichem Zeitintervall. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Wartungsvorschriften der verschiedenen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Hersteller.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">3. SCHALTPLÄNE</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Schaltpläne der Steuerung u. Regelung, evtl. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	ZLT- bzw. DCC- Listen, auch Schaltpläne </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	dezentraler Geräteschaltschränke usw. sind </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	beizufügen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">4. MESSPROTOKOLLE</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Anlageweise Zusammenstellung der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Leistungsmessungen. (Stromaufnahme, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Luftmenge, Fördermenge, Drehzahl, </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Betriebsdrücke)</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">5. DATENBLÄTTER</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:28pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Datenblätter der Geräte (für alle Funktionsteile wie Motoren, Ventile, Thermostate, Pumpen,   Ventilatoren mit Kennlinienblatt, Auslegungspunkt usw.) Datenblätter der Einstellungen (alle   Einstellungen an Schalt- , Steuer- und Regelgeräten u.ä. sind in einem Datenblatt als  Einstellwerte zu fixieren) Für die Regelkreise sind die Regelkurven mit Auslegungsdaten darzustellen.</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:28pt;" />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">6. FIRMENLISTE</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Sämtl. Herstell- bzw. Lieferfirmen sind mit </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Name, Anschrift, Tel.-Nr., Email und evtl.</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Sachbearbeiter zu benennen.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">7. TECHNISCHE PROSPEKTE</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Die techn. Prospekte der eingebauten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Elemente  ( Pumpe, Ventil, Regler u.ä.) sind </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	beizufügen. Daneben die Ersatzteillisten der </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Hersteller, auch für Schaltschränke.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">8. ABNAHME- UND PRÜFBESCHEINIGUNGEN</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	- Abnahmeniederschrift inkl. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Mängelvollzugsmeldung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	- Protokoll über die Einweisung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	- ggfls. TÜV- Abnahmen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	- Fachbauleiter-Erklärung</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	- Baumuster- u. Zulassungsbescheinigungen </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Einregulierung, Druckprobe- und </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Rohrspülungs- Bescheinigung für alle </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Rohrleitungen</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	- Konformitätsbescheinigung</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">9. ERSATZTEILLISTEN mit Anschrift</span>
                        </p>
                        <p style="text-indent:-11pt;margin-left:28pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">	und Tel.-Nr. der  entsprechenden Firmen sowie Typen und Fabr.-Nr.  und Anschrift mit Tel.-Nr. der nächstgelegenen  Kundendienststelle.</span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">10. REVISIONSPLÄNE UND SCHEMATAS</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Alle in Papierform geforderten </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">	Planunterlagen, farbig geplottet </span>
                        </p>
                        <p />
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">11. DIGITALE AUSGABE </span>
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">( auf USB-Stick )</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:28pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Alle geforderten Unterlagen vollständig </span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:28pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">in digitaler, Dateiformat *.pdf ;</span>
                        </p>
                        <p style="margin-left:28pt;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">*dwg; *dxf; *.doc, *xls, auf USB-Stick.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Abnahme und Revisionsunterlagen (1-fach Papier / 3-fach USB Stick )</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_1112044" RNoPart="6">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_1112045">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p style="text-align:justify;">
                          <span style="font-weight:bold;background:#FFFFFF;">S t u n d e n l o h n a r b e i t e n</span>
                        </p>
                        <p style="text-align:justify;" />
                        <p style="text-align:justify;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Stundenlohnverrechnungssätze für die jeweiligen Arbeitskräfte sind unaufgegliedert anzubieten. Anzubieten ist für die jeweilige Arbeitskraft (Lohn- und Berufsgruppe) ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, wie z.B. Lohn- und Gehaltskosten (Tariflöhne einschl. etwaiger Lohnzulagen, Lohnzuschläge und vermögenswirksamer Leistungen), die Lohn- und Gehaltsnebenkosten (z.B. Auslösungen, Wegegelder, Wegzeitenentschädigung, Fahrkostenerstattung), die Sozialkassenbeiträge, ggf. die Winterbauumlagen, die Gemeinkostenanteile sowie den Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer.</span>
                        </p>
                        <p style="text-align:justify;" />
                        <p style="text-align:justify;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Zuschläge für etwaige Mehr-, Nacht-, Samstags- und Feiertagsarbeiten sind ggf. gesondert nachzuweisen und werden nach den maßgeblichen Tarifen gesondert vergütet.</span>
                        </p>
                        <p style="text-align:justify;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">In die Verrechnungssätze sind die Lohn- und Gehaltskosten für die An- und Abfahrtszeiten einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet. In den Stundenlohnzetteln sind deshalb</span>
                        </p>
                        <p style="text-align:justify;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">nur die auf der Baustelle anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten für die An- und Abfahrt der Arbeitskräfte anzugeben.</span>
                        </p>
                        <p style="text-align:justify;" />
                        <p style="text-align:justify;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten, Maschinen, Werkzeugen oder Geräten bis zu 400,00 EUR Anschaffungswert (netto) sowie die Kosten für den Einsatz von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen bis zu 2 m über Gelände oder Fußboden liegen, sind in die Verrechnungssätze einzurechnen. Sie werden nicht gesondert vergütet.</span>
                        </p>
                        <p style="text-align:justify;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Beschäftigt der Bieter bei einer der umseitig aufgeführten Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies in einem Begleitschreiben zum Angebot oder im LV anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.</span>
                        </p>
                        <p style="text-align:justify;" />
                        <p style="text-align:justify;">
                          <span style="background:#FFFFFF;">Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind (§ 2 Nr. 10 VOB/B).</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">S t u n d e n l o h n a r b e i t e n</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_1112046" RNoPart="1">
                <Qty>8.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>429</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Kundendienstmonteur</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Kundendienstmonteur</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112047" RNoPart="2">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>429</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Obermonteur</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Obermonteur</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112048" RNoPart="3">
                <Qty>10.000</Qty>
                <QU>h</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>429</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Monteur</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Monteur</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
        <BoQCtgy ID="GW_1112049" RNoPart="7">
          <LblTx>
            <p>
              <span style="background:#FFFFFF;">Wartungsarbeiten</span>
            </p>
          </LblTx>
          <NotApplBoQ>No</NotApplBoQ>
          <BoQBody>
            <Itemlist>
              <Remark ID="GW_1112050">
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wartung der Gesamtanlage zwecks Wahrung der Verjährungsfrist für Mängelansprüche für die ersten 5 Betriebsjahre Durchführung aller Wartungstätigkeiten, zur Sicherstellung des Gewährleistungsanspruches der in dieser Ausschreibung beschriebenen kompletten technischen Anlage durch werksseitigen Kundendienst oder geschultes Personal des AN. </span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Vorlage einer Wartungsliste unterteilt nach periodischen Tätigkeiten mit Angabe der Zeitabstände u. nach Bedarf der durchzuführenden Tätigkeiten, gemäß VDMA-Richtlinien, Herstellerangaben, EVU, VDS, AMEV u. den anerkannten Regeln der Technik, protokollarische Auflistung aller Wartungsergebnisse inkl. aller Kosten für An- u. Abfahrt, Arbeitslöhne, Auslösung u. sonstige Zuschläge sowie Material, bei den Materialkosten sind die gesamten anfallenden Ersatzteilkosten für das jeweilige (2., 3., 4. u. 5.) Betriebsjahr einzurechnen.</span>
                        </p>
                        <p />
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Gewährleistungs-Wartung für die ersten 5 Betriebsjahre</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Remark>
              <Item ID="GW_1112051" RNoPart="1">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>429</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wartung der Gesamtanlage nach dem 1. Betriebs-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">jahr für Verjährungsfrist von 2 Jahren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wartung nach dem 1. Betriebsjahr</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112052" RNoPart="2">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>429</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wartung der Gesamtanlage nach dem 2. Betriebs-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">jahr für das 3. Betriebsjahr</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wartung nach dem 2. Betriebsjahr</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112053" RNoPart="3">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>429</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wartung der Gesamtanlage nach dem 3. Betriebs-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">jahr für das 4. Betriebsjahr</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wartung nach dem 3. Betriebsjahr</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112054" RNoPart="4">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>429</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wartung der Gesamtanlage nach dem 4. Betriebs-</span>
                        </p>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">jahr für Verjährungsfrist von 5 Jahren</span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wartung nach dem 4. Betriebsjahr</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
              <Item ID="GW_1112055" RNoPart="5">
                <Qty>1.000</Qty>
                <QU>psch</QU>
                <CtlgAssign>
                  <CtlgID>GW_XX 501</CtlgID>
                  <CtlgCode>429</CtlgCode>
                </CtlgAssign>
                <Description>
                  <CompleteText>
                    <DetailTxt>
                      <Text>
                        <p>
                          <span style="background:#FFFFFF;">Wartung der Gesamtanlage 2 Wochen vor Ablauf der 5-jährigen Gewährleistungsfrist. </span>
                        </p>
                      </Text>
                    </DetailTxt>
                    <OutlineText>
                      <OutlTxt>
                        <TextOutlTxt>
                          <p>
                            <span style="background:#FFFFFF;">Wartung vor Ablauf des 5. Betriebsjahr</span>
                          </p>
                        </TextOutlTxt>
                      </OutlTxt>
                    </OutlineText>
                  </CompleteText>
                </Description>
              </Item>
            </Itemlist>
          </BoQBody>
        </BoQCtgy>
      </BoQBody>
    </BoQ>
  </Award>
</GAEB>